**四川省第四人民医院春熙院区**

**VIS视觉+标识导向系统设计制作采购需求及其他商务要求**

前提：采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

**项目名称：**四川省第四人民医院春熙院区VIS视觉+标识导向系统设计制作

**采购范围：**包含院区VIS设计，室内、室外标识系统设计、标识标牌的制作、运输、安装验收等。具体详见设计要求和工程量清单。

**质量标准：**符合国家及地方现行标准规范和行业主管部门要求。

**一、设计要求和工程量清单**

**1、标识标牌策划规划**

给出楼层标牌点位布局图，要求如下：‌

（1）简明易懂‌：所有标识标牌应位于显眼的地方，文字信息应一目了然，方位指向应准确明显。这有助于患者快速找到具体的医疗场所，无需过多询问‌。

（2）‌规范统一‌：所有标识标牌应统一设计，确保在同一楼宇或功能区域在选材、字体、颜色、规格、风格等方面协调一致。这样可以确保患者在医院内不会感到混乱，提高就医体验‌。

（3）‌连续一致‌：在患者到达目的地之前，所有可能引起行走路线偏差的地方都应有相应的引导标识牌，不能出现中断或缺失。这有助于防止患者在医院内迷路‌。

（4）‌清晰美观‌：医院标识牌的文字和背景在颜色上应有鲜明的对比，标牌和周边环境应有明显区分。标牌的尺寸、形状、选材应严格按空间、装修风格设计，确保协调美观‌。

（5）‌易识别‌：标识设计应让患者通过医院标志快速准确地找到具体的医疗场所，无需询问。适当设置双语标识，方便不同语言背景的患者理解‌。

（6）‌准确性‌：在易于识别的基础上，患者应准确识别和清楚标志上的内容。这有助于患者在就医过程中不会因为标识不准确而浪费时间‌。

（7）‌细节原则‌：注重节点的设计，防止患者在医院的节点或拐角处迷路。标识应明确指示下一个节点，帮助患者顺利到达目的地‌。

（8）‌协调原则‌：医院标识的风格应与医院的建筑风格和装饰相协调，以营造信任感和舒适的就医环境‌。

（9）‌人性化原则‌：设计时应从患者的角度出发，考虑患者的需求，创造良好的医疗环境，缓解患者的心理压力‌。

**2、户外一级导视**

按照医院VIS体系延续标识系统设计，包含：精神堡垒，宣传栏，大门口石碑移除，设计要求如下：

（1）‌‌强化‌价值观与服务理念‌：弘扬人文关怀‌，体现“以患者为中心”的服务理念和清晰的服务流程图。

（2）‌‌简洁性和吸引力‌：设计应简洁明了，避免复杂繁琐。通过独特的视觉元素和创意设计，吸引人们的注意‌。

（3）‌‌‌针对性和设计感‌：根据医院的特点和需求，量身定制，注重设计的美感和创意，提升医院的整体形象‌。

**3、1-7楼标识设计**

按照医院VIS体系延续标识系统设计，包含：总索引牌、门诊、急诊、停车场、吊牌指示、电梯索引牌、前台标牌、诊室牌、科室牌、病房牌、功能房牌、卫生间指示牌、卫生间门牌、步梯楼层牌、消防疏散图、消防楼梯牌、餐台、温馨提示、食品说明、卫生间等，设计要求如下：

（1）方案设计理念清晰、清晰地传达信息、内容完整、具备创意性、经济性及可行性；

（2）方案整体效果的美观性、新颖性、色彩协调性；

（3）需要考虑人体工程学，综合考虑字体大小、视觉距离等，设计与制作符合标识尺寸和比例；

（4）能深刻理解医院装修风格，标识牌的风格要与建筑和装修风格相融合。色调要与建筑包容性相匹配，色彩对比要鲜明，亮光与哑光、标识与背景色的对比要明显；

（5）标识标牌要尽可能简单，设计要体现核心信息，使人们能够快速理解其含义；

（6）字体、大小和颜色都要考虑人们的视觉习惯，以便能够轻松快速地阅读；

（7）设计要从实际情况出发，根据实际内容全面设计，确保设计与医院自身情况匹配；

（8）院区标识设计的系统性、完整性。

**4、VIS视觉延展物料设计**

LOGO(已经设计）、标准色、辅助色、标准制图、文化墙、院训、办公模版（ppt/word/Excel）、纸杯 、工牌、价签、工作服、易拉宝等,设计要求如下：

（1）‌‌‌风格统一‌：确保各种设计要素之间的整体性和一致性，使得医院形象显得有序、整洁、高效‌。

（2）‌‌‌鲜明性‌：凸显医院的形象和特点，塑造一个独特、有吸引力的形象‌。

（3）‌‌‌艺术性‌：注重设计的艺术性和审美价值，以实现视觉传达的效果‌。

（4）‌‌‌实用性‌：设计要素在实际使用中需要具有方便性、易识别性、易展示性等特点‌。

（5）‌‌‌符合审美规律‌：设计必须符合主流的审美规律，以确保最终设计内容的效果和落地后的保障‌。

（6）‌‌‌可实施性‌：设计必须具有可实施性，确保在实际应用中能够顺利执行‌。

**5、文化宣传**

按照医院VIS体系延续文化宣传设计，包含：医务人员介绍、科室宣传栏、制度牌，设计要求如下：

（1）‌展现专业特色与成就‌：通过科室风采展示，介绍各科室的特色和优势，增强患者对医院的信任。同时，展示医院在医学研究、技术创新等方面的成功案例，体现医院的实力‌。

（2）‌‌强化‌价值观与服务理念‌：弘扬人文关怀‌，体现“以患者为中心”的服务理念和清晰的服务流程图。

（3）‌‌简洁性和吸引力‌：设计应简洁明了，避免复杂繁琐。通过独特的视觉元素和创意设计，吸引人们的注意‌。

（4）‌‌‌针对性和设计感‌：根据医院的特点和需求，量身定制，注重设计的美感和创意，提升医院的整体形象。‌

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省第四人民医院春熙院区  VIS视觉+标识导向系统设计制作 | | | | | | |
| **一楼** | | | | | | |
| **标识名称** | **材质** | **装置** | **面数** | **数量** | **尺寸** | **备注** |
| 门诊牌 | 发光字 | 雨棚结构 | 单面 | 1 | 1500\*2600 | 通电 |
| 急诊牌 | 发光字 | 雨棚结构 | 单面 | 1 | 1500\*2600 | 通电 |
| 停车场牌 | 不锈钢焊接成型，烤漆，内容镂空处理，内置LED光源，内垫透光亚克力，logo丝印 | 落地式 | 双面 | 1 | 2400\*500 | 通电 |
| 大门口 | 不锈钢字 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 2000\*400 |  |
| 背景墙logo | 发光字立体字 | 贴覆式 | 单面 | 1 | 2600\*660 | 通电 |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 6 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 1 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 3 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 21 | 300\*120 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 31 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| 项目总索引 |  |  |  | 1 |  |  |
| 投影 |  |  |  | 1 |  |  |
| **二楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 6 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 28 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 22 | 300\*120 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 11 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| **三楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 3 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 6 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 11 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 36 | 300\*120 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 26 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| **四楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 1 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 3 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 13 | 300\*120 |  |
| 病房牌 | 5mm亚克⼒烤漆，图⽂丝印，卡槽处理 | 贴覆式 | 单面 | 18 | 300\*200 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 12 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| **五楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 5 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 1 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 7 | 300\*120 |  |
| 病房牌 | 5mm亚克⼒烤漆，图⽂丝印，卡槽处理 | 贴覆式 | 单面 | 20 | 300\*200 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 9 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 5 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| **六楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 5 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 9 | 300\*120 |  |
| 病房牌 | 5mm亚克⼒烤漆，图⽂丝印，卡槽处理 | 贴覆式 | 单面 | 19 | 300\*200 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 13 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| **七楼** | | | | | | |
| 吊牌指示 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆，内置LED | 悬吊式 | 双面 | 4 | 1800\*300 | 通电 |
| 电梯索引牌 | 不锈钢切割焊接打磨成型，表⾯烤漆。5mm亚克力，背覆磁吸，文字信息丝印。 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 2000\*600 |  |
| 电梯编号 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 5 | 800\*150 |  |
| 区域指示牌 | 5mm厚亚克⼒切割打磨，烤漆，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 2 | 860\*400 |  |
| 金属字 | 20mm亚克⼒切割成型，烤漆 | 贴覆式 | 单面 | 1 | 300\*100 |  |
| 诊室牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 300\*200 |  |
| 科室牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 7 | 300\*120 |  |
| 病房牌 | 5mm亚克⼒烤漆，图⽂丝印，卡槽处理 | 贴覆式 | 单面 | 16 | 300\*200 |  |
| 功能房牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 9 | 300\*160 |  |
| 卫生间指示牌 | 不锈钢切割打磨成型，图文丝印，烤漆 | 侧挂式 | 双面 | 1 | 400\*250 |  |
| 卫生间门牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型 | 贴覆式 | 单面 | 5 | 200\*200 |  |
| 步梯楼层牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 300\*240 |  |
| 消防疏散图 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 4 | 345\*230 |  |
| 消防楼梯牌 | 5mm厚亚克⼒切割成型，图文丝印 | 贴覆式 | 单面 | 3 | 230\*300 |  |
| 营养食堂标识 | 餐台、温馨提示、食品说明等 | | | | |  |
| 文化宣传 | 医务人员介绍栏、科室宣传栏、各类制度牌 | | | | |  |
| 户外一级导视 | 精神堡垒，宣传栏，大门口石碑移除 | | | | |  |
| VIS视觉延展物料设计 | LOGO(以前我们已经设计并投入使用）、标准色、辅助色、标准制图、文化墙、院训、办公模版（ppt/word/Excel）、纸杯 、工牌、价签、工作服、易拉宝等 | | | | | 延展物料只含设计费，不含制作费 |
| 标识导向系统设计 | 一二三级标识系统创意与设计 | | | | | |
| 标识生产制作 | 打样、制作 | | | | | |
| 运输及安装 | 来回运输及安装 | | | | | |
| **一至七楼各类标识具体数量以实际规划数量为准** | | | | | | |

**二、服务要求（包含3条一般技术要求）**

1、负责对医院标示标牌等形象宣传品现状进行调研；

2、负责对医院标示标牌等形象宣传品的打造提出设计方案。

3、按照医院批准的设计方案，完成标识标牌设计、制作、安装及维护。

★4、供应商投入本项目涉及高空作业的工作人员不少于3名，需提供在有效期内的高空作业证复印件。

**三、商务要求**

**★1、付款方式：**合同签订后支付30%，项目完工验收后支付70%。

**★2、实施地点：**四川省第四人民医院春熙院区。

**★3、质保期：**3年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。