四川省第四人民医院耳显微手术器械购置项目项目采购需求文件

1. 项目申请理由

随着我院耳科疾病患者数量逐年增加，耳科手术像微创化、精细化发展，现有器械存在型号不全与当前技术不匹配问题；完善耳科硬件配置是提升专科竞争力的必要条件，支持开展耳科三四级手术，提高手术效率及病床周转率。现有器械已无法满足各类耳显微手术的精准操作需求，亟需更新补充专业器械，以保障手术安全及效果。

1. 项目既往情况

现无同类器械。

1. 参数配置要求

1.性能要求及参数

1.1中耳息肉钳

1.1.1、中耳息肉钳工作长度：80mm，杯口0°，头部尺寸：1.2mm

1.1.2、整体硬度HRC51，头部咬切锋利

1.1.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.2 中耳息肉钳

1.2.1、中耳息肉钳工作长度：80mm，杯口45°，头部尺寸：1.2mm

1.2.2、整体硬度HRC51，头部咬切锋利

1.2.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.3耳钳

1.3.1、耳钳工作长度：80mm，麦粒头夹持式0°，头部尺寸：4.0mm

1.3.2、整体硬度HRC51，头部夹持稳定不滑脱

1.3.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.4耳息肉剪

1.4.1、耳息肉剪工作长度：80mm，0°，头部尺寸：4.0mm

1.4.2、整体硬度HRC51，头部咬切锋利

1.4.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.5槌骨剪

1.5.1、槌骨剪工作长度：80mm，开口，头部尺寸：2.3mm

1.5.2、整体硬度HRC51，头部咬切锋利

1.5.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.6耳钳

1.6.1、耳钳工作长度：80mm，镫骨安装,下弯

1.6.2、整体硬度HRC51，头部夹持稳定不滑脱

1.6.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.7显微耳针

1.7.1、显微耳针总长：165mm，微弯 尖头

1.7.2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩

1.7.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.8显微耳钩

1.8.1、显微耳钩总长：165mm，头部长度：1.5mm90°

1.8.2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩

1.8.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.9显微耳钩

1.9.1、显微耳钩总长：165mm，头部长度：1.2mm45°

1.9.2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩

1.9.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.10显微耳钩

1.10.1、显微耳钩总长：165mm，头部长度：2.0mm45°

1.10.2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩

1.10.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.11耳道皮瓣刀

1.11.1、耳道皮瓣刀总长：165mm，头部直径：φ2.5mm 45°

1.11.2、整体硬度HRC51，要求刃口延周锋利

1.11.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.12显微耳针

1.12.1、显微耳针总长：165mm，头部尺寸：0.6mm 直

1.12.2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩

1.12.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.13剥离器

1.13.1、剥离器总长：165mm，头部尺寸：1.5mm 直型

1.13.2、整体硬度HRC51

1.13.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.14乳突牵开器

1.14.1、乳突牵开器总长：160mm，活动式 三齿×三齿 尖头

1.14.2、整体硬度HRC51

1.14.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.15筋膜压薄器

1.15.1、筋膜压薄器钳式总长：180mm

1.15.2、整体硬度HRC51

1.15.3、整体采用医用级不锈钢材料

1.16耳用吸引管

1.16.1、耳用吸引管工作长度：80mm，直径：1.2mm 负压片式

1.16.2、整体采用医用级不锈钢材料

1.17耳用吸引管

1.17.1、耳用吸引管工作长度：80mm，直径：1.5mm 负压片式

1.17.2、整体采用医用级不锈钢材料

1.18耳刮匙

1.18.1、耳刮匙工作长度：40mm，头部尺寸：1.6×2.6mm-2×3.2mm（双头）

1.18.2、整体硬度HRC51

1.18.3、整体采用医用级不锈钢材料

2.配件名称及数量：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **品** 名 | **数量** |
| 1 | 中耳息肉钳 | 2 |
| 2 | 中耳息肉钳 | 2 |
| 3 | 耳钳 | 2 |
| 4 | 耳息肉剪 | 2 |
| 5 | 槌骨剪 | 2 |
| 6 | 耳钳 | 2 |
| 7 | 显微耳针 | 2 |
| 8 | 显微耳钩 | 2 |
| 9 | 显微耳钩 | 2 |
| 10 | 显微耳钩 | 2 |
| 11 | 耳道皮瓣刀 | 2 |
| 12 | 显微耳针 | 2 |
| 13 | **剥离器** | 2 |
| 14 | 乳突牵开器 | 2 |
| 15 | 筋膜压薄器 | 2 |
| 16 | 耳用吸引管 | 2 |
| 17 | 耳用吸引管 | 2 |
| 18 | 耳刮匙 | 2 |

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商具有医疗器械注册证、生产证等

1. 商务要求条款

1.售后期限：货物质保期限：验收后一年

2.付款方式：100%到货安装验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款。

3.到货期限：合同签订后30天内，货物送达采购人指定地点。

1. 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供技术文档、培训资料等资料。