四川省第四人民医院鼻内镜手术器械购置项目采购需求文件

1. 项目申请理由

随着我院耳科疾病患者数量逐年增加，现有器械已无法满足各类鼻科手术的精准操作需求，亟需更新补充专业器械，以保障手术安全及效果。提升诊疗精准性和效率；改善患者生活质量。鼻科手术像微创化、精细化发展，现有器械存在型号不全与当前技术不匹配问题。完善鼻科硬件配置是提升专科竞争力的必要条件。支持开展鼻科三四级手术，提高手术效率及病床周转率。

1. 项目既往情况

现无同类器械。

1. 参数配置要求或技术服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 刮匙 | 1、刮匙工作长度 190mm，头部尺寸2mm×6mm，45°长圆口。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 2 | 上颌窦探 | 1、上颌窦探针工作长度190mm，双头超细带钩。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 3 | 鼻剥离器 | 1、鼻剥离器工作长度190 mm，头部尺寸3.5mm，双头。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 4 | 鼻吸引管 | 1、鼻吸引管工作长度110mm，Φ3.0mm，手柄为整体。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 5 | 鼻吸引管 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ3.0mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 6 | 鼻筛窦钳 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°卵圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 7 | 鼻筛窦钳 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.5mm，45°上翘卵圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 8 | 鼻筛窦钳 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.0mm，45°上翘长圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 9 | 鼻筛窦钳 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.0mm，0°长圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 10 | 鼻咬切钳 | 1、鼻咬切钳工作长度110mm，头部尺寸2.5mm，360°旋转反咬型，咬口张开70°。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 11 | 鼻咬切钳 | 1、鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°卵圆口，盖板式。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 12 | 鼻咬切钳 | 1、鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，45°上翘卵圆口，盖板式。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 13 | 蝶窦咬骨钳 | 1、蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，70°上弯。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 14 | 蝶窦咬骨钳 | 1、蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，30°上弯。蝶窦咬骨钳内置T型凸槽。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 15 | 蝶窦咬骨钳 | 1、蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，40°斜切口椎板式。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 16 | 鼻筛窦钳 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.5mm，90°上翘卵圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 17 | 鼻息肉钳 | 1、鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸下弯90°，张开115°，内置冲洗通道。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 18 | 鼻息肉钳 | 1. 鼻息肉钳头部尺寸4.5mm，80°梨状杯口，内置冲洗通道。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 19 | 鼻息肉钳 | 1、鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸4.0mm，上弯70°，左右开口，内置冲洗通道。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 20 | 额窦咬切钳 | 1、额窦咬切钳头部尺寸1.5mm，上弯65°切口，内置冲洗通道。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 21 | 额窦咬切钳 | 1、额窦咬切钳头部尺寸1.5mm，上弯65°左切口，内置冲洗通道。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |
| 22 | 额窦咬切钳 | 1、额窦咬切钳头部尺寸1.5mm，上弯65°右切口，内置冲洗通道。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 1 |

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商必须具备有效的医疗器械注册证/备案凭证、医疗器械生产许可证等法定资质

1. 商务要求条款

1.售后期限：验收后一年

2.付款方式：

（1）到货期限：合同签订后30天内，货物送达采购人指定地点；

（2）100%到货安装验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款。

1. 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供技术文档、培训资料等资料。