四川省第四人民医院微型X光安检机、金属探测门购置项目采购需求文件
1、 项目申请理由
为落实新修订的国家标准《医院安全防范要求》(标准号:GB/T31458一2026），全面完善我院沙河院区、春熙院区主要出入口人、物安检技防体系，提升重点区域治安防控能力，保障医患人身安全与院区诊疗秩序，我院拟对院区出入口新增微型X光安检机、智能金属探测门设备开展市场调研工作。
2、 项目预算
预算金额： 暂不确定  （单位：万元）
3、 [bookmark: _GoBack]参数性能要求
1. 实施地点：四川省第四人民医院沙河院区（锦江区岷江路1666号）、春熙院区（锦江区城守东大街12号）
2. 设备用途：用于门诊主入口、急诊入口、人员密集出入口常态化安全安检，排查管制刀具、易燃易爆、腐蚀性、违禁物品，规范入院通行秩序，满足公安、卫健年度安防督查标准。
3.设备须适配医院人流量大、老人病患多、环境安静、电磁设备密集的特殊场景，满足低辐射、低噪音、低误报、高稳定、易通行、可溯源、可联网的医用标准，符合国家及行业现行安检设备规范、反恐物防建设要求。。
4.X光安检机详细技术需求
4.1安全合规要求：微剂量低辐射设计，辐射泄漏剂量符合公共场所安全标准，具备权威辐射安全检测报告；
4.2设备整体符合国家X射线安检设备通用标准，可用于人员密集公共场所长期使用；
4.3运行噪音低，适配医院诊疗安静环境，无高频杂音干扰。
4.4 硬件性能要求
4.4.1高清成像系统，支持彩色/黑白切换、有机物、无机物、混合物自动区分显示；
4.4.2穿透力强、分辨率高，细小违禁物品可清晰识别；
4.4.3支持24小时连续不间断工作，具备过热保护、紧急停机、过载保护功能，适配医院全天候接诊安检需求；
4.4.4设备运行稳定、故障率低，适合高峰期高频次通行。
4.5智能功能要求
4.5.1内置AI智能违禁品自动识别、自动框选报警，可识别刀具、罐体、喷雾、打火机、钝器等常见危险物品；
4.5.2支持图像存储、回放、查询、导出、日志留存，满足治安溯源、督查被查要求；
4.5.3可适配院内安防系统，支持数据联网、上传、后台统一管理。
4.6适配医院场景：通行速度快、通过率高，不造成门诊入口拥堵；操作简单，安保人员易上手、易维护。
5.智能金属探测门详细性能要求
5.1基础性能
5.1.1多区位分区探测，精准定位金属物品位置；
5.1.2高抗电磁干扰能力，适配医院CT、DR、各类电子设备密集环境，低误报、低漏报；
5.1.3可智能区分医用小件金属、日常配饰与危险违禁金属，减少医患无效报警。
5.2.工作模式
5.2.1支持多模式切换：通用按键模式、严查模式、快速通行模式、手机探测模式；
5.2.2具备自动人流量统计、报警次数统计、数据记录留存功能；
5.2.3声光分区报警，直观提示违禁金属区域。
5.3.智能及联网要求
5.3.1配备高清触控操作屏，参数可视化可调；
5.3.2支持远程调试、后台管控、数据存储；
5.3.3可对接院区智慧安防平台，实现安检数据统一归集；
5.4.结构要求：门体稳固、防水防尘、防撞耐腐蚀，适合大厅长期固定摆放，外观整洁适配医院环境。
6.施工、安装及交付要求
6.1包含设备供货、运输、现场勘测、安装调试、线路布设、整机调试、场地恢复、人员培训、验收交付全套内容；
6.2施工过程不破坏院区地面、墙面、原有弱电及电路系统，避开就诊高峰施工，不影响正常医疗秩序；
6.3免费提供设备操作培训、日常维护培训、简单故障排查培训，保障安保人员熟练使用。
4、 潜在供应商所需特殊资质要求
无
5、 商务要求条款
1.整机免费质保不少于2年，核心部件质保不少于3年；
2.本地售后响应，故障2小时响应、24小时上门维修；
3.设备终身成本价维保，系统软件终身免费升级；
4.质保期内免费维修、免费更换非人为损坏配件
5.付款方式：100%到货安装验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款.
6、 验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

