四川省第四人民医院肩关节牵引架购置项目采购需求文件
一、项目申请理由
近年来我院骨科微创技术稳步发展，肩关节镜手术量逐年上升。肩关节镜手术解剖显露要求高，患肢需精准维持外展牵引体位，方可获得良好术野。现有人工牵引、简易牵引方式存在牵引力不均衡、体位固定困难、角度调节不灵活等短板，不利于手术开展，存在安全隐患。为优化术中体位管理，降低手术风险，现申请采购肩关节牵引架一套。
二、项目预算
2.9万元
3、 参数配置要求或技术服务要求
（1） 技术参数
1． 产品高度调节范围：1000mm～1600mm；长度调节范围：1050mm～1550mm；角度调节范围：45°～135°；支持360°旋转功能，可在调节行程内任意位置锁定。
2． 适配各品牌手术台，通用性强。
3． 升降调节方式：齿轮式结构，实现牵引架整体高度调节。
4． 横杆角度调节方式：螺杆式调节结构，可精准调整横杆角度，满足各类手术体位摆放需求。
5． 配套牵引袖套可清洗消毒，支持重复使用。
6． 配置移动推车，手术结束后牵引主机可放置于推车，方便转运移动。
（二）配置清单
	1
	移动推车
	件
	1

	2
	牵引柱体
	件
	1

	3
	升降齿座套件
	件
	1

	4
	袖套
	件
	2

	5
	不锈钢砝码
	个
	0.5、1、2、3、5kg各1个



四、潜在供应商所需特殊资质要求
1.供应商有效的营业执照；
2.供应商具备对应类别的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；
3.完整有效的厂家逐级销售授权文件；
4.生产厂家《医疗器械生产许可证》（一类提供生产备案凭证）；
5.所投产品《医疗器械注册证》（一类提供产品备案凭证）及附件；
五、商务要求条款
1.到货期限：合同签订后30日内，货物送达采购人指定地点。
2.售后期限：验收后一年及以上。
3.付款方式：货物全部送达并安装培训，经医院验收合格后，供应商提供付款申请单、设备验收单、增值税发票等财务要求的相关资料后30个工作日内一次性支付合同货款。
六、验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及招标文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供说明书、电子技术文档等资料。
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