四川省第四人民医院2026交换机采购项目采购需求文件
1、 项目申请理由
随着医院业务量持续增长、信息系统不断扩展。为搭建内外网隔离项目，现有交换机无法满足项目搭建需求，需通过采购补充交换机设备2台。欢迎符合项目要求的供应商，积极参与调研。
2、 项目预算情况
15000元
3、 参数配置要求或技术服务要求
1.端口配置
(1) 千兆电口：不少于 8 个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口（RJ45）。
(2) 万兆光口：不少于 14 个 1G/10G SFP Plus 端口。
(3) 管理接口：不少于 1 个 Console 口（RJ45）、1 个 Micro USB Console 口、1 个带外管理用以太网口、1 个 USB 口。
(4) 端口结构：固定端口（非模块化）设备，无需额外扩展插槽。
2.性能指标
	参数项
	要求指标

	交换容量
	≥ 2.56 Tbps（可扩展至 23.04 Tbps）

	包转发率
	≥ 220 Mpps

	传输速率
	10/100/1000/10000 Mbps 自适应

	MAC 地址表
	≥ 32K，支持静态 MAC、黑洞 MAC、端口 MAC 学习数限制

	路由表容量
	≥ 16K

	ARP 表项
	≥ 16K

	应用层级
	三层（Layer 3）


3.二层与三层协议
(1) VLAN：支持基于端口的 VLAN（4094 个）、Default VLAN、QinQ 及灵活 QinQ、VLAN Mapping。
(2) 链路聚合：支持 10GE 端口聚合，支持静态聚合与动态聚合（LACP）。
(3) 生成树：支持 STP/RSTP/MSTP、PVST+、RPVST+、STP Root Guard、BPDU Guard。
(4) 路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由、RIP v1/v2、RIPng；支持 OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS 等增强型三层路由协议。
(5) 支持等价路由、策略路由，支持 IPv4 与 IPv6 环境下的策略路由。
(6) IPv6 特性：支持 ND、PMTU、ICMPv6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3、IPv6 Portal、IPv6 Tunnel。
(7) 组播：支持 IGMP Snooping v2/v3、Fast-leave、Group-policy，支持 PIM-SM、PIM-SSM、PIM Snooping、MVRP、MFF。
(8) 支持 Jumbo Frame 大帧转发。
4.安全控制
(1) 支持 AAA、RADIUS 认证，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口等标识元素的静态/动态绑定。
(2) 支持增强型 ACL 控制逻辑，支持大容量入端口/出端口 ACL，支持基于 VLAN 下发 ACL。
(3) 支持 L2~L4 包过滤，可基于源/目的 MAC、源/目的 IPv4/IPv6 地址、端口、协议、VLAN 进行流分类，支持时间段（Time Range）。
(4) 支持 ARP 防攻击、ARP 源抑制、Dynamic ARP Inspection、ARP Detection 功能。
(5) 支持 DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server、option82 及 IP Source Guard 相关防护。
(6) 支持广播/组播/单播风暴抑制，可基于端口速率百分比、pps、bps 三种方式配置。
5.QoS 与流量管理
(1) 支持端口收发报文速率限制（CAR），每个端口支持 8 个输出队列。
(2) 支持 SP、WRR、WDRR、WFQ、SP+WDRR 等多种队列调度算法，支持基于端口与队列的灵活调度。
(3) 支持 802.1p 与 DSCP 优先级重标记，支持 WRED 拥塞避免。
(4) 支持 sFlow 流量采样监控。
6.管理与运维
(1) 支持 CLI 命令行、Telnet 远程配置、Console 口配置、Web 网管。
(2) 支持 SNMP v1/v2/v3、iMC 智能管理中心、OAM（802.1AG、802.3AH）。
(3) 支持 SSH 2.0、SSL 等加密管理方式；支持 SFTP/FTP 文件传输。
(4) 支持 schedule job 定时任务、DHCP auto-config、CWMP-TR069 等零配置方式。
(5) 支持 OpenFlow 1.3 标准，支持普通模式与 OpenFlow 模式切换，支持多控制器（Equal 模式、主备模式）。
(6) 支持 VXLAN 虚拟扩展局域网。
7.配套材料与选配要求
(1) 光模块：本次采购需配套万兆多模光模块（10GBASE-SR SFP+），数量12个，并提供原厂质保。
(2) 堆叠线缆：需配套 10G SFP+ 高速堆叠线缆1米，数量2根，满足两台设备 IRF2 堆叠互联需求。
(3) 电源线、接地线、机柜安装螺丝组件等随机附件须齐全。
(4) 提供设备中文版安装手册与配置手册（电子版或纸质版）。
[bookmark: _GoBack]
4、 潜在供应商所需特殊资质要求
无
5、 商务要求条款
1.售后期限：安装调试好后提供质保3年。
2.付款方式：100%到货安装验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款。
6、 验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提供实施报告、技术文档、培训资料、进度确认报告等资料。
