四川省第四人民医院铅防护用品购置项目采购需求文件

1. 项目申请理由

当前手术室使用的铅防护用品(铅衣，铅群，铅围脖，铅帽)等防护用品，已服役10年以上，存在老化(如表面开裂，铅衣内部防护铅皮龟裂)防护性能下降，经放射防护委员会委托放射科，于x光检测后，不在符合放射防护标准;因沙河新手术室1，手术室2，将建设为使用C臂的手术间，根据《放射诊疗管理规定》(卫生部第 46 号令)及 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》，必须为接触辐射人员配备符合标准的个人防护设备。为保障手术室医护人员及患者免受手术中放射设备伤害，且符合国家《放射防护标准》要求，申请购置若干铅防护用品。

1. 项目既往情况

无

1. 参数配置要求

1.防辐射衣

1.1.规格应具有： S、M、L、XL等；

1.2.铅当量：前≥0.5mmpb、后≥0.25mmpb

1.3.内部材料： 轻铅材料，超柔超轻，铅当量分布均匀，折叠不易断裂；

1.4.采用PU抗菌面料，柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能；

1.5.采用牛津三防面料，柔软、耐磨；

1.6.重量：5.6kg±5%。

2、防辐射裙

2.1.铅当量：≥0.5mmpb；

2.2.内部材料： 轻铅材料；

2.3.采用PU抗菌面料，柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能；

2.4.采用牛津三防面料，柔软、耐磨；

2.5.重量：1.9kg ±5%。

3、防辐射围领

3.1.铅当量：≥0.5mmpb；

3.2.内部材料： 轻铅材料；

3.3.采用PU抗菌面料，柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能；

3.4.采用牛津三防面料，柔软、耐磨。

4、 防护用具需求规格清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| 1 | 铅防护衣(0.5mmPb当量，大号) | 2件 |
| 2 | 铅防护衣(0.5mmPb当量，中号) | 2件 |
| 3 | 铅防护围裙(0.5mmPb当量) | 4件 |
| 4 | 铅防护围脖(0.5mmPb当量) | 10件 |
| 5 | 铅衣衣架 | 2个 |

1. 潜在供应商所需特殊资质要求

潜在供应商应当具有国家行政部门颁发的医疗器械经营许可证，如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

1. 商务要求条款
2. 售后期限：货到验收后限一年
3. 到货时间：合同签订后15个工作日

3.付款方式：100%到货验收后20个工作日内凭验收报告，收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款。

1. 验收标准

1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。验收时，提防护用具相关报告等资料。